**附件1-报价表：**

**“新区学生宿舍二楼空调窗户处建安全防护网”**

**采购及相关服务项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2022年6月15日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **主要技术参数** | **单价** | **备注** |
| 1 | 新区学生宿舍二楼空调窗户处建安全防护窗 | 195 | m2 | 1.每扇防护窗尺寸：长1.85米，高0.68米，共155扇，共计约195m2。  2.防护窗边框材料为3cm\*3cm角钢，厚2mm；防护网材料为镀锌钢网，钢网丝径1mm,孔径为1cm。钢网焊接到角钢上，然后固定到空调窗户上。 |  | 项目包括运输，安装，税收等一切费用。 |
| 合 计（元） | | 小写： 元、大写： 元整 | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | | （盖章方为有效，否则报价无效。） | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | |